
Рекомендации по монтажу

1. Со стороны помещения устанавливается паронепроницаемая пленка, которая крепится на стойках внахлест 10 см. Стык проклеивается фольгированным скотчем. Пленка является паробарьером, предотвращающим проникновение влаги внутрь конструкции.

2. За счет высокой упругости материал надежно закрепляется «враспор» между стойками каркаса без дополнительного крепления, что делает монтаж теплоизоляции легким и удобным. Для надежной установки материала «враспор», его ширина должна быть на 10–20 миллиметров больше, чем расстояние между внутренними поверхностями стоек.


3. Для более эффективного использования закупленного объема материала, маты URSA рекомендуется нарезать поперек. Требуемая толщина теплоизоляции обеспечивается за счет установки в каркас нескольких слоев материала.

4. Следует избегать зазоров и неплотного прилегания теплоизоляционного материала к стойкам каркаса, так как это существенно ухудшит теплозащитные свойства стены.


5. В качестве наружной обрешетки к стойкам каркаса с внешней стороны вертикально крепятся бруски высотой 30–50 мм
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6. В качестве внешней обшивки можно использовать сайдинг, блок-хаус, лицевой кирпич, пластиковые панели, плиты. Поверх утеплителя укладывается супердиффузионная мембрана, пропускающая достаточное количество водяного пара изнутри конструкции и препятствующая проникновению воды к слою тепловой изоляции.

